Таблица типовых комплектаций

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность силового трансформатора | 10 | 16 | 25 |
| Тип силового трансформатора | ОМП |
| Номинальные напряжения ВН/НН, кВ | 6; 10/0,23 |
| Ток плавкой вставки предохранителя на стороне ВН, А | 6кВА10кВА | 52 | 85 | 108 |
| Номинальные токи линий, А | По опросному листу или стандарт |
| Стандарт | Вводного рубильника | 100 | 100 | 250 |
| Вводного авт. выключателя | 40 | 63 | 100 |
| Трансформаторы тока на учет | - | - | 100 |
| Линия 1 | 10 | 16 | 16 |
| Линия 2 | 10 | 10 | 16 |
| Линия 3 | - | - | 10 |
| Степень защиты оболочки РУНН по ГОСТ 14255 | IP54 |

Схема электрическая принципиальная

